教室讲台移位改造项目询价采购文件
一、经校后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参与。
二、项目概况
1.项目名称：教室讲台移位改造项目

2.项目地点：福建中医药大学旗山校区（教学综合楼）、屏山校区（思源楼）
3.项目控制价：6.65万元
4.采购要求：见附件一
5.交货时间：合同签订后15个日历日内全部完工。
6.质保期：整体项目完工验收合格后2年免费上门质保维修。

7.服务要求：本项目为校区教室讲台移位及配套线路、电控改造；对两校区共计21间教室实施讲台移位、线路更换、线槽布设、点位修复、智慧空开加装、系统联调等全部施工内容。
三、投标人须知：
1.投标人应是具有独立法人资格的企业。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3.询价文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学网站主页通知公告栏（www.fjtcm.edu.cn）。
4.询价文件递交截止时间：2026年 7月 27日15:00 （北京时间）。
5.询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处生活区16#楼一楼学生宿舍科。

6.开标时间：2026年7 月27 日15:00（北京时间）。
7.开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。
8.中标公示：公示网站为福建中医药大学网站（www.fjtcm.edu.cn）。
9.凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系。
联系人：李老师               电 话： 0591-22863391 
四、投标报价说明
各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为6.65万元，超过控制价的报价按无效报价处理）

五、询价文件内容
1.营业执照复印件（原件备查）。

2.法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。

3.法人、委托代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4.报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5.承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

6.文件参数内容要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效（按附件一，原件备查）。

六、询价文件要求
1.所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。
2.询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3.所有文件需装在文件袋中，封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话，文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由评标小组采取随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。若中标后不签订合同或签订合同后未履行的，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家投标人。
八、交货期和安装期

合同签订后15个日历日内货物须一次性到货并安装完成。

九、付款方式

待项目完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：教室讲台移位改造项目参数要求

附件二：教室讲台移位改造项目报价单

附件三：承诺书

附件四：法定代表人授权委托书
福建中医药大学后勤管理处
2026年 7 月 21日
附件一：
教室讲台移位改造项目参数要求

注：参数内容为不允许负偏离的实质性要求，投标时附件清单中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效。
本项目全部主材、辅材、施工工艺需适配原有教室多媒体、电控、灯光、音响系统；所有配件需与现场原有设备控制线、线路参数完全匹配，满足讲台移位后系统正常运行；具体清单及参数如下：

	序号
	项目
	数量
	单位
	说明

	1
	音响线
	360
	米
	每芯200编音箱线，须满足移位使用需求。

	2
	HDMI线5米
	72
	条
	5米4K高清线，须满足移位使用需求。

	3
	rvv3*0.5空调
	180
	米
	和原控制线匹配，须满足移位使用需求。

	4
	灯控
	180
	米
	和原控制线匹配，须满足移位使用需求。

	5
	网线
	540
	米
	和网络线匹配，须满足移位使用需求。

	6
	触控线
	36
	条
	和原控制线匹配，须满足移位使用需求。

	7
	电源线3*2.5
	180
	米
	和原电源线匹配，须满足移位使用需求。

	8
	辅材
	18
	米
	安装螺丝、胶布、五孔插座、水晶头、扎带等所需材料

	9
	铝合金线槽
	105
	米
	100*150铝合金线槽，须满足移位使用需求。

	10
	原有讲台拆下及钉位修复
	21
	项
	原来讲台拆下以后，将固定膨胀钉孔修复，须满足移位使用需求。

	11
	智慧空开
	3
	套
	针对其中三间阶梯教室配套智慧控开实现以下功能：
1.极数≥2P；额定电流≥32A；额定电压：230VAC；
2.额定工作频率：50/60Hz；瞬时脱扣特性：C型，5-10倍额定电流；
3.支持过温保护：当空开内部环境温度达90℃时，空开自动跳闸保护，阈值可设；
4.支持过流保护：当线路电流超过额定电流时，空开自动跳闸保护；
5.支持短路保护：可对所接回路中出现短路时，空开自动跳闸保护；
6.支持过压保护：加载电压超出248V预警，超过264V断路并报警；电压低于190V报警 , 过压保护动作时间: ≤10s，阈值可设；
7.当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸；（须提供第三方有资质的检测机构出具的检验报告进行佐证）
8.当监测到线路中零线、火线反接时，触发零火反接报警，设备可发送零火反接报警信息至远程平台；（须提供第三方有资质的检测机构出具的检验报告进行佐证）
9.当监测到线路中出现异常，设备报警分闸后，待线路中异常恢复正常时，设备报警消除并进行重合闸动作，支持通过远程平台设置重合闸的间隔时间；（须提供第三方有资质的检测机构出具的检验报告进行佐证）
10.数据监测：采集、监控用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据，进行分析处理后，可将探测数据通过网络发送到智慧用电管理系统平台，实现实时远程报警监测；
11.数据类型：电流、电压、剩余电流、温度、功率、电量；
12.报警类型：过流报警、过压报警、欠压报警、过温报警、过载报警、打火报警；
13.RS-485接口≥1个（支持智能空开接入）；网络接口≥1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据）；≥1路WIFI无线通信接口和≥1路I/O接口。

	12
	反光标
	21
	项
	对地台的周边贴上安全反光标。

	13
	安装调试费
	1
	项　
	对移位后的教室相关系统进行联调，保证系统稳定运行，并对所使用的相关配套提供两年上门保修服务。


附件二：
教室讲台移位改造项目报价单
	采购品名
	数量
	单位
	单价（元）
	总价(元)

	音响线
	360
	米
	
	

	HDMI线5米
	72
	条
	
	

	rvv3*0.5空调线
	180
	米
	
	

	灯控线
	180
	米
	
	

	网线
	540
	米
	
	

	触控线
	36
	条
	
	

	电源线3*2.5
	180
	米
	
	

	辅材
	18
	米
	
	

	铝合金线槽
	105
	米
	
	

	原有讲台拆下及钉位修复
	21
	项
	
	

	智慧空开
	3
	套
	
	

	反光标
	21
	项
	
	

	安装调试费
	1
	项　
	
	


                                  金额单位：元
注：本报价表报价应包含该项目所有服务价款、一切税金、运输费、安装费、调试费及采购过程中产生的一切费用。
报价单位（公章）：
联系人：                  

联系电话：  
年   月   日

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价          元（大写：              ），承接贵单位 教室讲台移位改造项目，报价包含相关的施工工序及配套所需的所有材料费用。质保期 2 年，质保期内对产品提供免费维修服务；教学工作日成交供应商在接到采购人故障通知后1小时内到场维修，其它时间成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，采购人有权委托其他具备资质的企业开展维修，产生的相关费用均由我司承担。本次投标所提供产品均符合招标文件要求。

承诺人：        （公章）

年    月    日

附件四：
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           (姓名)系                       (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托              (姓名)为我公司代理人，参加教室讲台移位改造项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

特此委托。  

代理人：

身份证号码： 

公司(盖章) ：

法定代表人 (签字)  ：

年      月     日

