福建中医药大学屏山校区白楼、35#、36#楼空调加装

外墙排水管服务项目询价采购文件
一、经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎国内符合要求的服务单位前来参选。。
二、项目概况
1、项目名称：福建中医药大学屏山校区白楼、35#、36#楼空调加装外墙排水管服务项目询价采购
2、项目地点：福建中医药大学屏山校区

3、项目内容：为白楼、35#、36#宿舍楼空调加装外墙排水管。
3、项目控制价：41930元
4、采购要求：见附件一
5、交货时间：接到中标通知后5个日历日
6、质保期：2年
三、投标人须知：
1、投标人应是具有独立法人资格或个体工商户。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。
4、询价文件递交截止时间：2026年7月27日 15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。
6、开标时间：2026年7月27日15 时（北京时间）。
7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。
8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、该项目不组织现场查看，投标人可以自行对工作现场进行考察，屏山校区联系电话：83570494。一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。
10、 该项目包工包料，安装工具和劳保用品自备。应安全和文明施工，施工人员人身安全由投标人自行负责。 

11、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联系人黄老师            电 话：  0591-22863391
四、投标报价说明
各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为41930元，超过控制价的报价按无效报价处理）
五、询价文件内容
1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

六、询价文件要求
1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。
2、询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3、所有文件需装在文件袋中，封面写明投标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
七、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由后勤管理处采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，后勤管理处采购小组有权决定是否开标。若中标后不签订合同或签订合同后未履行的，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家。
八、付款方式
待投标人全部货物安装完毕，经甲方验收合格后一次性付款。

附件一：相关技术参数及要求
附件二：报价单
附件三：承诺书

附件四:法定代表人授权委托书
福建中医药大学后勤管理处
2026年 7月 21 日
附件一： 相关技术参数及要求
	序号
	名称型号
	相关技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	DN32PVC给水管
	规格：DN32，外径 dn40mm，标准长度 4m/6m
压力等级：PN10/PN16，对应壁厚 2.4mm/3.0mm
材质：无铅 PVC-U，符合生活饮用水卫生标准 GB/T17219
连接：胶水粘接，配套同材质管件
使用：常温给水，耐酸碱，内壁光滑不易结垢
推荐品牌：亚通、联塑、公元
	M
	1202
	尺寸仅供参考，以实际测量为准

	2
	三通.弯头等配件
	规格：适配 DN32（dn40）PVC-U 给水管，配套同外径管材
材质：无铅 PVC-U 给水专用料，符合饮用水卫生标准 GB/T17219
压力等级：PN10/PN16，与管材承压匹配
连接方式：承插胶水粘接，承口深度达标，密封不渗漏
外观：内外壁光滑无毛刺、气孔，壁厚均匀
适用：常温生活给水管道配套安装
推荐品牌：亚通、联塑 、榕通
	批
	1
	

	3
	固定铁件支架
	材质：Q235 碳素钢，角钢 / 扁钢制作
防腐：整体热镀锌，防锈耐腐蚀
适配：配套 DN32 PVC 给水管安装固定
构造：含支架本体、膨胀螺栓、管卡、橡胶软垫
要求：焊接牢固、无毛刺，承重稳定，间距符合给排水规范
推荐品牌：友发、辉源、南飞
	批
	1
	

	4
	高空垂直措施费
	高度28M
	项
	1
	


备注：（相关技术指标）
1）给水PVC管要求埋管室外1至7层与1至6层高度≥24.5米；
2）支架采用热镀锌碳钢，防腐耐户外日晒雨淋；
3）管卡配橡胶软垫，避免磨损管材、降噪；
4）外墙膨胀锚栓牢固植入墙体，间距≤1.5m；
5）管道转弯、三通处增设支架加固；

6）支架排布顺直，不遮挡外墙防水、饰面；

7）外墙装管搭架自行考虑；
8）质保2年。
附件二：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	项目名称
	单位
	数量
	总价

	屏山校区白楼、35#、36#楼空调加装外墙排水管服务项目
	项
	1
	


                               报价单位（盖章）：

                      联系人：

                       联系电话：
                                      年    月    日     
附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价             元，承接贵单位“屏山校区白楼、35#、36#楼空调加装外墙排水管服务项目”，报价包含辅材费、人工费、搬运、运输、安装、调试、税收等所有费用，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。  

承诺人：      （盖章） 

      年    月    日    

附件四：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学屏山校区白楼、35#、36#楼空调加装外墙排水管服务项目采购询价投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
