
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	手动病床（含床头柜）
	
	9
	
	详见附件

	1-2
	静脉输液臂IV
	
	4
	
	详见附件

	1-3
	高级妇科综合检查训练模型
	
	1
	
	详见附件

	1-4
	透明刮宫模型
	
	1
	
	详见附件

	1-5
	妇科检查床
	
	1
	
	详见附件

	1-6
	分娩转机示教模型
	
	1
	
	详见附件

	1-7
	高级电脑孕妇检查模型（孕妇产科检查电子标准化病人）
	
	4
	
	详见附件

	1-8
	妊娠胚胎发育过程模型（8件/套）
	
	1
	
	详见附件

	1-9
	阴道后穹窿穿刺考核指导模型
	
	1
	
	详见附件

	1-10
	产床
	
	1
	
	详见附件

	1-11
	高级会阴切开缝合技能训练模型
	
	4
	
	详见附件

	1-12
	产前宫颈变化模型
	
	1
	
	详见附件

	1-13
	新生儿用喉镜
	
	2
	
	详见附件

	1-14
	高级婴儿股静脉穿刺训练模型
	
	4
	
	详见附件

	1-15
	高级幼儿静脉穿刺手臂模型
	
	4
	
	详见附件

	1-16
	高级硅胶婴儿头部静脉穿刺训练示教模型
	
	6
	
	详见附件

	1-17
	复苏婴儿（带电子显示器）
	
	2
	
	详见附件

	2-1
	电动负压吸引器
	
	30
	
	详见附件

	2-2
	电子全自动自控洗胃机
	
	4
	
	详见附件

	2-3
	AED训练器
	
	2
	
	详见附件

	2-4
	除颤监护仪（含起搏器
	
	1
	
	详见附件

	2-5
	高级着装式老年行动模拟服
	
	4
	
	详见附件

	2-6
	手术室无影灯
	
	1
	
	详见附件

	2-7
	不锈钢手术床
	
	1
	
	详见附件

	2-8
	各式手术体位垫
	
	2
	
	详见附件

	2-9
	腹膜透析模型
	
	8
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2018年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2018年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：
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附件：

合同包1：
一、手动病床（含床头柜）

1、整床尺寸:2200（±20mm）×980（±20mm）×480mm-720mm（±15mm），床面宽:850mm（±15mm）；
2、整体护栏长度:1420mm（±20mm）；
3、摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-70°±2°，腿部升降：0-40°±2°，整床升降：480mm-720mm（±15mm）；
4、双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，分别采用30×60×1.5mm、25×50×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重205kg；
5、背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重的三分之二于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长螺管及病床使用寿命；
6、采用“双向到位无极限保护”螺管，背部螺管内置精铜螺母，静音耐磨；双向到位保护功能，操作轻松，有效保证使用寿命；专利金奖品质，国内技术最成熟；
7、ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计，外表美观，手感舒适，不易折断；
8、时尚型ABS床头尾板（高低搭配），新颖前卫；采用全新纯正工程塑料，外表光洁如镜，硬度高，极易清洁；内置钢管加固结构，牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；
9、弯管护栏，开创“易清洁”设计理念之先河,下座隐藏倒置结构，彻底解决了护栏易藏污纳垢的弊病；六支铝合金弯管支柱，高强度，不弯曲变形，美观大方；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配以3mm厚冷扎钢板护栏下座，彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，极尽牢固，坚如磐石；
10、德国技术五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；
11、床板采用1.2mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高了床板的强度，彻底解决了因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的难题；背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，外形美观，抗压力强，永不变形；
12、大规模引进日本、瑞典进口焊接机器人以集群焊接，整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实；
13、金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命，表面光洁亮丽，日久如新；
14、标准配置:


14.1床体四角配软性防撞胶，多重保护，多重关怀；
14.2床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧；
14.3床体两侧配八个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；
14.4床体两侧与床尾共设置三个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动；
14.5另配床垫1个、床头柜1个、输液架1支、餐桌板1块。
二、静脉输液臂IV

1、手臂外形逼真，呈现真实的皮肤纹理；
2、血管走形清晰且可触摸到；

3、可行手背静脉网穿刺、输液等操作；

4、可行肘部静脉（头静脉、肘正中静脉、贵要静脉）的穿刺、采血、输液等操作；

5、内置血囊，无需外接输液袋，方便移动和使用；

6、正确结扎止血带后可见血管隆起；

7、正确穿刺后可见回血；

8、穿刺后，不松开止血带无法输进液体，只有在松开止血带后方能连续输液；

9、外皮和血管耐穿性好、更换方便。

三、高级妇科综合检查训练模型

1、正常和各类异常子宫触诊。
2、妇科双合诊、三合诊的检查。
3、阴道窥器和阴道镜的检查。
4、肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。
5、观察隔膜的大小和位置
6、宫腔镜检查
7、可视化腹腔镜检查，观察子宫，附件和圆韧带等宫腔结构，妊娠与产后子宫模型触诊检查

8、阴道内可进行女用避孕套，可进行避孕海绵和宫颈帽等避孕工具的放置与取出 
9、宫颈和子宫均可更换，宫内节育器放置于取出过程: 该产品子宫前部透明，可在直视下观察宫内节育器放置与取出全过程,使用阴道窥器，手持宫内节育器放置器和专用宫内避孕器或环，自子宫口插入子宫内，进行放置与取出技术操作训练。

10、 正常与异常子宫和附件模型供双合诊和三合诊检查部件
10.2正常子宫和附件（子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出）
10.3子宫肌瘤  
10.4子宫伴有右侧输卵管炎

10.5子宫伴有左侧输卵管卵巢积水
10.6子宫伴有明显前倾，前屈  
10.7子宫畸形伴有右侧输卵管炎
10.8子宫伴有左侧输卵管囊肿 
11、正常宫颈与异常宫颈模型（供阴道镜检查部件）
11.1正常宫颈

11.2慢性宫颈炎 
11.3宫颈撕裂

11.4宫颈息肉
11.5宫颈炎症纳博特囊肿
11.6急性宫颈炎 
11.7宫颈腺瘤

12、正常与异常宫颈模型（供宫颈镜检查部件）
12.1正常子宫
12.2子宫内膜息肉
12.3子宫内膜增生
12.4子宫肌瘤
12.5子宫体癌早期
12.6子宫体癌晚期
12.7子宫底癌
13、妊娠与产后子宫模型

13.1早孕子宫6-8周
13.2早孕子宫10-12周
13.3妊娠子宫20周
13.4产后48小时子宫模拟
四、透明刮宫模型

1、透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。

2、阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。

3、外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。

4、内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。

5、透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。

6、尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。

7、宫颈口可插入扩宫器、刮匙。

8、带有底托，可使子宫固定在正确位置。

9、透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。

10、配有刮宫用的残物。

五、妇科检查床

1、床面采用人造革泡沫垫。

2、整体不锈钢制作

3、外形尺寸1810*670*803

4、背部升降：-22°~ ≥50°

5、腿部升降：-50°~ ≥13°

六、分娩转机示教模型

1、该模型为剖面直观，按照真人的生理解剖结构进行设计。

2、精准的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓明显。

3、模型由机械传动结构演示分娩中衔接——下降——俯屈——内旋转——仰伸——复位及外旋转——肩娩出等正常机转动作。

4、仿真的产道皮肤，模拟真实分娩情景。

5、胎儿光滑柔软，可辨别囟门。

七、高级电脑孕妇检查模型（孕妇产科检查电子标准化病人）

1、外观形象，材质柔软，手感逼真。

2、模拟怀孕7个月的孕妇，可充气调整腹部隆起。

3、可进行四部触诊法练习；骨盆外测量练习；胎心监护；产前乳房护理。

4、胎心音的频率可80次/分钟～220次/分钟范围内任意调节。

5、可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊，也可将胎心音“外放”示教。

6、控制器可显示胎心数值，也可屏蔽显示进入考核模式。

7、可方便的掀开标准化病人腹部外皮，调整模拟胎儿体位。
八、妊娠胚胎发育过程模型（8件/套）

1、该模型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构，每个模型均有结构指示标志。

2、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘。

九、阴道后穹窿穿刺考核指导模型
1、仿真模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。
2、操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。
3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。
4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。

十、产床
1、床面采用人造革泡沫垫。

2、整体不锈钢制作

3、摇杆装有过盈保护装置

4、床面倾斜是采用双齿轮箱，双螺杆副升降

5、带存物柜

6、外形尺寸1980*718*832

7、背部升降：-7°~ ≥45°

8、臀部升降：-7°~ ≥25°
十一、高级会阴切开缝合技能训练模型

1、该模型为女性会阴解剖结构模型，会阴部分由仿真乳胶发泡材料制成，内部肌肉由仿真塑胶灌注而成，整体会阴由塑料外柜固定，并可活动拆装。

2、可进行会阴多种切口的切开练习。

3、可进行会阴切开后的缝合练习。

4、模型后部有调控会阴切开后切口张力程度的装置。

十二、产前宫颈变化模型
1、模型共分六件。

2、宫颈口没有扩张，颈管没有消失；

3、宫颈口扩张2厘米，颈管消失50%；

4、宫颈口扩张2厘米，颈管完全消失；

5、宫颈口扩张5厘米，颈管完全消失；

6、宫颈口扩张7厘米，颈管完全消失；

7、宫颈口扩张9厘米，颈管完全消失。
十三、新生儿用喉镜

1、咽喉镜叶片为高亮度光导纤维组合。 

2、叶片由不锈钢制成，可在摄氏134 度高温消毒。

3、LED 灯泡置于叶片底端。 

4、电源：1.5V×2 (5 号电池) 

5、LED灯泡: 2.5V/0.68A 

6、手柄:小号，金属 

7、标准配置： 叶片规格（直片）Mill 00（70） 、Mill 0 （80）、Mill 1（90）各1 个，小号手柄1 个，塑料盒1 个

十四、高级婴儿股静脉穿刺训练模型

1、仿真标准化病人模拟正常儿童大小；体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实，耐针刺效果好；儿童仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动。

2、可进行儿童股动脉与股静脉穿刺仿真标准化病人的训练。
十五、高级幼儿静脉穿刺手臂模型

1、根据幼儿左手臂的真实尺寸复制而成，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。
2、手背可弯曲，可进行手背静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有显的落空感，并有回血产生。
3、可更换皮肤和静脉血管。

十六、高级硅胶婴儿头部静脉穿刺训练示教模型

1、完整的婴儿头部仿真模型，头皮和血管的材质柔韧、耐针刺。

2、双侧头部共有8条血管构成头皮静脉系统，皮下血管隐约可见。

3、可进行静脉输液、采血和注射给药。

4、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。

5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。

6、双侧头皮静脉血管系统的设计，体现双倍的经济价值及使用价值。
十七、复苏婴儿（带电子显示器）
1、能开展婴儿心肺复苏和开放气道。真实的解剖结构, 包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏。
2、传感器显示正确的手部位置。
3、在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏增强测量和反馈的能力。
4、配置有线连接电子显示器。
5、符合美国心脏协会（AHA） 2015心肺复苏指南按压和呼吸标准。可调节各种数值以适应将来AHA指南的更新。
6、显示器使用模型的电源打开, 没有显示器电量不足的问题。
7、电子显示器的功能：三种使用模式：反馈、考核 (隐藏反馈)和评估
7.1实时反馈：按压深度 (过浅, 足够)；按压速率 (过慢, 正确, 过快)；回弹 (不完全, 完全)；按压位置过低
7.2考核模式：在考核模式中，不会显示按压反馈，只显示训练定时器。
7.3总结反馈:
按压得分(XX％) ：训练的按压总分。用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。
通气得分 (XX％)：指通气的总分值。用来计算得分的因数为通气量和通气率。
通气量：最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。
CPR总时间: 分钟.秒
按压比例 (XX％)
8、标准配置：模型人及衣服，电子显示器，可更换面皮，气道，呼吸面膜等。
9、气道、肺袋可以更换。
10、产品是原装进口。

合同包2：
一、电动负压吸引器

1、采用无油润滑泵。 
2、噪音低，噪音≤65分贝。 
3、贮液瓶隐藏埋入式结构，方形负压表，全塑外壳结构。
4、运行中不会产生正压。
5、负压调节系统可根据需要无级调压。 
6、功能：可迅速吸取病人体腔内的浓痰、脓血等粘稠液体。
二、电子全自动自控洗胃机

1、采用液晶显示，全自动洗胃。
2、摩托罗拉公司生产压力传感元件。
3、自动压力反馈控制系统，无需人工调节。
4、机器无堵塞卡死现象。
5、具有进出胃液量平衡功能。
6、洗胃次数可以任意设置。
7、进出胃压力可以任意调节。
8、全自动洗胃机采用液晶显示，洗胃压力和洗胃次数可自行设定，液量平衡可设定大中小。  
9、电源:AC 220V±10% 50±1Hz  

10、冲液量:≤500ml/次  
11、吸液量:≤ 600ml/次  
12、洗胃压力:-0.05MPa～+0.05MPa  

13、泵结构:无油膜式泵  
13、洗胃频次:≤20s  

14、噪音:55dB  

15、输入功率:80VA±25%

三、AED训练器

1、该训练器须通过操作和语音提示，让学员迅速掌握AED使用技能。

2、须提供10个符合2015年美国心脏协会指南的心脏骤停病例，训练程序与国际认可的急救员训练程序一致。

3、训练器应该可以与AED小安妮和AED复苏安妮配套使用，并对模拟人胸前的电极片放置产生相应反应。

4、该训练器应该可选配遥控器，用于控制训练过程中的各种功能，例如音量，电量不足和建议除颤等提示。

5、通过AED训练器的声音提示以及模拟人的LED显示可以得到操作回馈，当电极片位置正确时，胸部皮肤上的LED指示灯会亮。
6、学员需要正确贴上电极片，病例才会继续进行。

四、除颤监护仪（含起搏器）

1、除颤模式：体外手动， 

2、运行方式：异步，同步 

3、除颤能量：5~360焦耳

4、病人阻抗：23~200欧姆（自动调节）

5、除颤脉冲：双相直线方波，电流控制调节（CCD） 

6、中文语音提示

7、心电图六导联：I, II, III, aVR, aVF, aVL 

8、监护屏类型：高分辨率的LCD显示屏 

9、显示内容：双通道心电图、心率、除颤次数、识别VF次数、复苏时间长短、日期、时间、电池能量 ，中文菜单

10、单独一个小显示器：显示电池和机器状态显示栏（日常不开机，可显示仪器每日自检结果和电池状态）。

11、运行方式：固定，按需，超速抑制

12、、脉冲形式：距形20毫秒

13、脉冲振幅：240毫秒（100-250次/分）

14、不应期：340毫秒（30-100次/分）

15、打印机类型：热敏

16、打印通道：三通道打印

17、蓄电池：原装进口锂电池，交直流两用。 

18、放电次数：200焦耳70次，监护3小时

19、通用可取出存储卡：256MB 标配（10.8小时带语音录音或96小时不带语音录音） 

20、原装进口除颤起搏仪

五、高级着装式老年行动模拟服

1、模拟服根据老年生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗。
2、可亲身穿戴“老人行动模拟服”，亲身体验老人的生活，可体会身体特定部位老化的感觉，更好的理解发现老人的感受。
3、后背和身体的弯曲的角度可调。

六、手术室无影灯

1、灯头直径：①母灯头直径700mm；②子灯头直径700mm；
2、灯头外形：全封闭流线型，符合空气动力学设计，具备良好的层流效果；
3、反光罩：采用多镜面整体反射技术，自然氧化还原技术，寿命可达10年以上；
4、灯面罩：采用进口透镜； 
5、色温：4200K±500K；
6、照度：130K—160K（LUX）；130K—160K（LUX）
7、总辐照度：≤540W/m2 ；  ≤540W/m2 ；；
8、平均辐照度：≤6mw/m·lx；
9、光斑直径d10：200±100MM；d10：200±100MM；
10、照明深度：母灯头≥1200mm；子灯头≥1200mm；照明深度可调；
11、手术野温度升高≤10°C，医生头部温升＜1°C
12、显色指数：≥95；
13、亮度调节：5—100%；
14、灯泡功率：24V  150w； 
15、采用进口灯泡，平均寿命：≥4000h；
16、灯泡切换：0.2秒内自动切换到备用灯泡，具有主副灯失效指示；
17、输入电压：220V±22V；
18、功率：150W；150W
19、电流频率：50Hz±1HZ；
20、控制面板：具有电控拉手，方便调节亮度；
21、设备采用数字控制操作系统，带休眠自锁功能、亮度无极调节，具有节能环保、调节准确等特点。
22、进口传电器组件，确保关节臂部位电路良好的接触；
23、平衡臂挂系统：优质悬挂系统，定位轻松，无灯头漂移现象；
24、灯头垂直移动范围：≥115cm；
25、最大旋转半径：≥210cm；
26、消毒手柄3个：可拆卸消毒，手柄外套能高温灭菌≤134℃；
27、关节灵活度大,灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确

28、灯头表面处理：表面经全自动喷塑流水线进口喷枪系统静电喷塑处理，喷塑均匀。
29、喷塑粉末采用优质环保粉末，不含重金属，无空气污染，粉末通过环保认证，并具有表面抑制细菌再生作用。
七、不锈钢手术床

1、手术床适合一般手术室施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科手术，具有综合多功能，且轻便灵活、实用价廉等特点。
2、规格：2000×480×750~970

3、不锈钢底座

八、各式手术体位垫

1、手术体位垫是一款用在手术室放置在手术床上的医用器具，可以有效缓解病人因手术时间过长而导致的压疮(褥疮)，根据不同手术体位及病人部位，可使用不同的体位垫。
2、四肢体位垫1套。

九、腹膜透析模型
1、用于腹膜透析护理训练。

2、可进行腹膜透析引流管无菌操作训练及注入透析液排出透析液排放无菌操作训练。

