福建中医药大学询价工作单
公司名称（盖章）：
	序号
	服务区域
	单位
	含税综合包干单价（元/㎡）
	备注

	1
	新建学生宿舍楼全域开荒保洁（含室内单间及学生公共活动用房、值班室+所有公共区域）
	㎡
	
	全包含税，据实结算

	2
	地下停车场全域开荒保洁（含车道、车位、设备间、附属区域）
	㎡
	
	全包含税，据实结算



联系人：                                    联系电话：








附件：
一、项目基本概况
1.项目名称：福建中医药大学新建13号学生宿舍楼开荒保洁服务项目
2.项目地点：福建中医药大学旗山校区
3.服务性质：新建13号学生宿舍楼（A楼、B楼）工程竣工后整体开荒保洁（深度精细开荒，非日常保洁）
4.工期要求：整体开荒保洁工期≤7个日历日，需配合学校交付验收节点，完工后一次性验收合格。
5.质量要求：符合学生宿舍交付标准、停车场竣工验收标准，达到无建筑垃圾、无施工污渍、无积灰堵塞、设施干净完好，满足师生入住及场地启用条件。
6.项目总建筑面积28646.18㎡，地上建筑面积26262.53㎡，地下建筑面积2383.65㎡（最终结算面积以竣工实测面积为准）。
二、详细开荒保洁服务范围及技术标准
本章节为报价核心依据，报价单位需充分熟知各区域清洁范围及施工标准，所有单价均为含税综合包干单价，包含人工、耗材、设备、垃圾清运、成品保护、验收整改等全部费用，无任何隐形增项费用。
	序号
	服务板块
	详细清洁范围
	施工验收技术标准
	计价单位
	备注

	1
	学生宿舍楼全域开荒保洁（室内寝室区域及学生公共活动用房、值班室）

	包含所有学生寝室及学生公共活动用房、值班室室内地面、墙面、顶角线、踢脚线、室内门窗、玻璃、窗台窗槽、上床下桌整套柜体、衣柜、书架、床架、金属护栏、抽屉及柜体缝隙、空调外壳、室内开关插座、配电箱面板、阳台地面、阳台栏杆、阳台地漏排水系统；含寝室独立卫浴（马桶、洗手台、镜面、淋浴隔断、墙地砖）所有区域。
	严格自上而下分层清洁除尘，彻底清除墙面、柜体、地面残留乳胶漆飞溅、水泥结块、玻璃胶、泡沫胶、贴纸残胶、砂浆污渍；柜体内外无粉尘、木屑、建筑垃圾；玻璃双面擦拭干净，通透无水痕、胶点、污渍；所有地漏、排水孔全面疏通、无堵塞；五金件擦拭抛光，无锈迹、水印、发黑氧化；墙面、家具饰面无划痕、无明显污渍，不破坏原有装修面层。
	㎡
	按地上建筑面积结算，包含所有寝室及学生公共活动用房、值班室全套精细开荒

	2
	学生宿舍楼全域开荒保洁（公共区域）
	涵盖宿舍楼各楼层走廊、通行通道、楼梯踏步及立面、楼梯扶手、栏杆、消防通道、安全出口、公共卫生间、公共洗漱区、开水间、垃圾收纳间、楼栋门厅大厅、电梯厅、电梯轿厢、屋面、设备夹层、通风口、吊顶、照明灯具、烟感喷淋、消防栓、应急标识、强弱电箱、管道桥架及所有公共附属设施。
	彻底清运所有公共区域建筑垃圾、包装废料、砂石残渣，无堆积残留；墙面、地面、各类设施无施工残留污渍、浮灰；不锈钢构件抛光养护，无发黑、锈迹、水印；消防设施、应急标识干净清晰，无积灰遮挡、无污染；屋面无杂物堆积，落水管、排水口畅通无堵塞；公共卫生间无污垢、无积水、下水通畅。
	㎡
	并入宿舍楼整体面积计价，无单独增项收费

	3
	地下停车场开荒保洁（主体通行停车区域）
	包含地下车库所有行车道、停车位、车库坡道、出入口、人行通道、消防通道、排水沟、集水井、地面地漏、车库墙面、立柱、吊顶、通风设备、排烟风口、照明灯具、消防管道、桥架、挡车器、车位标识、反光标牌等主体区域。
	彻底清除地坪水泥浮浆、泥浆污渍、落地灰尘、涂料斑点、施工杂物及建筑垃圾；全面清理排水沟、集水井内部泥沙淤积，疏通整套排水系统无堵塞；墙面、立柱除尘除污，管道、桥架全面清灰无积尘；地面整体除尘、精细化拖洗收边，场地无积水、无泥沙残留，地坪漆面洁净完好。
	㎡
	按地下建筑面积结算，含车库所有主体区域开荒


	4
	地下停车场开荒保洁（设备附属区域）
	包含地下车库人防设备区域、配电设备间、泵房、风机房、各类管井、附属通行通道等所有配套设备用房区域。
	全面清理各类机电设备表面粉尘、施工残留杂物；彻底清扫管井、设备间内积灰、建筑垃圾、杂物；设备间地面、墙面清洁干净，无堆积杂物、无积水、无油污；全程做好成品保护，严禁划伤、腐蚀机电设备及装饰饰面，设备区域整洁达标、满足验收启用条件。
	㎡
	并入地下车库整体面积计价，包含所有配套设备间


整体通用施工及验收要求：所有区域严格遵循精细化开荒标准，全程做好成品保护，所有施工死角、疑难污渍、二次精细收尾、验收整改工作均包含在综合单价内，施工全过程无任何签证及额外增项费用，完工后一次性验收合格。
三、工期、服务及验收要求
1.工期：接到进场通知后7个日历日内完成全部开荒保洁工作，提交竣工验收申请。
2.现场管理：施工人员统一着装、文明施工，严禁损坏校园设施、装修饰面，严禁高空抛物、违规排污。
3.成品保护：对宿舍家具、门窗、玻璃、漆面、地库地坪漆、机电设备全程保护，因施工造成损坏的，由服务商全额赔偿。
4.验收流程：整体完工→服务商自检→提交验收报告→校方及监理联合验收→整改复核→验收合格归档。
四、其他事项
[bookmark: _GoBack]询价会议召开规则：按询价截止时间实际收到的有效报价单位家数组织询价会议，有效报价单位不少于 2 家即可开展询价工作。



